**（建设单位名称）**

**关于 （工程名称）**

**取消建筑高度超过54m的住宅户内特定房间防火门的承诺书**

滨州建筑工程施工图审查中心：

由我单位建设的 （工程名称），施工图的设计单位为 （设计单位名称）。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.32条，高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间，该房间的门宜采用乙级防火门，本工程的施工图符合上述要求。但是，经调查，业主普遍反应该防火门影响室内观感，且使用不便，基本全部自行拆除，更换为其他形式的内门，造成了不必要的浪费。因此，我单位与本项目设计单位协商取消该防火门，设计单位认为有关条文为“宜”，不是强制性条文或“应”，可以根据实际情况适当放松，因此同意取消并出具正式变更。我单位承诺：

1. 为避免与业主产生纠纷，我单位取消该防火门的行为已充分告知业主并取得了业主同意。
2. 因取消该防火门引起的一切后果由我单位自行承担。

此页无内容。若为两页，需加盖骑缝章。

 建设单位（盖章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

 项目负责人（签字）：

 联系电话：

 年 月 日

 **（设计单位名称）**

**关于 （工程名称）**

**取消建筑高度超过54m的住宅户内特定房间防火门的承诺书**

滨州建筑工程施工图审查中心：

由我单位设计的 （工程名称），建设单位为 （建设单位名称）。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.32条，高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间，该房间的门宜采用乙级防火门，本工程的施工图符合上述要求。但是，经建设单位调查，业主普遍反应该防火门影响室内观感，且使用不便，基本全部自行拆除，更换为其他形式的内门，造成了不必要的浪费。因此，建设单位与我单位协商取消该防火门，我单位认为有关条文为“宜”，不是强制性条文或“应”，可以根据实际情况适当放松，因此同意取消并出具正式变更。我单位承诺：因取消该防火门引起的一切后果由我单位自行承担。

此页无内容。若为两页，需加盖骑缝章。

设计单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字）：

联系电话： 年 月 日